**2022年坪山区精品公厕建设工程勘察测绘要求**

1. 用地红线钉桩坐标成果表（坐标系统应与地形图系统一致）
2. 最新现状地形图（场地地形、地貌、树木情况(树干大小，树冠范围),及周边用地测绘CAD图），精品厕所提供场地剖面图（坪山高级中学用地，马峦山用地）
3. 市政管线资料：水、电、气等管线的位置、管径、压力接管位置；雨污水管的接管位置、管径、管底标高等资料
4. 用地范围及临近用地范围处有无地下隐蔽工程或需保留的地下地上管线，地面有无需保留的构筑物或植物，以及建筑物的安全距离。
5. 2个精品公厕点位开展工程地质勘察。